7) Descreva a saída resultante da seguinte série de operações de pilha: push(5), push(3),

pop( ),push(2), push(8), pop( ), pop( ), push(9), push(1), pop( ), push(7), push(6), pop(),

pop(), push(4), pop(), pop( ).

Tabela

Descrição gerada automaticamente com confiança média

Resposta: As saídas serão 3, 8, 2, 1, 6, 7, 4 e 9.